АКТ ОСМОТРА

06.05.2022

Конкурсный управляющий ООО «Сибирь» описывает состояние вещей на момент их реализации:

	Марка, модель
	VIN
	ГРЗ
	Год выпуска
	Стоимость на момент передачи на хранение

	ГАЗ 3302
	Х9633020072263817
	О315ОЕ22
	2007
	109 851,00



	№
	Наименование узла, агрегата
	Техническое состояние
	Заключение о дальнейшем использовании

	1
	Кабина
	Многочисленная коррозия по всему периметру пола, крыше. Лобовое стекло в трещинах
	Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы, замена лобового стекла

	2
	Салон
	Сидения обтёрлись, ткань порвана, внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует. Панель приборов в трещинах
	Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидения, панели приборов

	3
	Двигатель
	Повышенный расход масла, компрессия ниже нормы, дымность, неустойчивая работа двигателя
	Требуется капитальный ремонт

	4
	КПП
	Передачи включаются с трудом, повышенный шум
	Требуется ремонт

	5
	Рама
	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме
	Требуется ремонт

	6
	Рессоры
	Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор
	Требуется ремонт

	7
	Ходовая часть
	При движении автомобиля происходит повышение биение карданного вала
	Требуется ремонт

	8
	Мост задний
	Течь масла, выработка посадочных постелей подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика
	Требуется ремонт

	9
	Электрооборудование
	Проржавели корпуса задних фонарей, светоотражатели
	Не пригодно к эксплуатации

	10
	Автошины
	6 штук
	



	Марка, модель
	VIN
	ГРЗ
	Год выпуска
	Стоимость на момент передачи на хранение

	КАМАЗ 5320
	ХТС532000Н0285329
	С032РК22
	1987
	138 770,00



	№
	Наименование узла, агрегата
	Техническое состояние
	Заключение о дальнейшем использовании

	1
	Кабина
	Коррозия дверей, проржавел пол, лобовое стекло в трещинах, стойки кабины полопаны
	Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы. Замена лобового стекла

	2
	Салон
	Сидения обтерлись, трещины. Внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует
	Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидения

	3
	Двигатель
	Насос топливной аппаратуры не работает, компрессия ниже нормы, повышенный расход масла
	Требуется капитальный ремонт

	4
	КПП
	Шум в КПП при движении повышен. Скорости включаются с трудом, самопроизвольное выключение скоростей
	Требуется ремонт

	5
	Рама
	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме
	Требуется ремонт

	6
	Рессоры
	Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор
	Требуется ремонт

	7
	Ходовая часть
	Шлицы 2 карданных валов повышенный износ. При движении автомобиля происходит повышенное биение карданного вала
	Требуется замена карданных валов

	8
	Мост задний
	Посадочные места подшипников в корпусе редуктора имеют выработку, повышенный износ. Посадочные постели подшипников корпуса корыта моста имеют выработку. Шестерни дифференциала изношены
	Требует списаний в сдачи в металлолом

	9
	Электрооборудование
	Вышли из строя по времени эксплуатации
	

	10
	Автошины
	10 штук, имеют трещины, износ протектора
	Не пригоден к эксплуатации

	11
	Мост средний
	Течь масла из дифференциала хвостовика, повышенный износ зубьев ведомых шестерней, дифференциала, хвостовика. Корыто среднего моста имеет трещину
	Замена редуктора дифференциала моста, замена корыта среднего моста.

	12
	Тормозная система
	Тормозные барабаны имеют повышенный износ, тормозные шланги имеют трещины, энергоаккумулятор задних колёс проржавели – 4 штуки.
	Требуется ремонт тормозных барабанов, замена шлангов и энергоаккумулятор – 4 шт.

	13
	Мост передний
	Шкворня ступиц передних колес повышенный износ, на ступицах выработки посадочных мест под подшипники
	Требуется замена шкварней передних ступиц колёс и замена ступиц

	14
	Рулевое управление
	Гидроусилитель руля – течь масла, затруднен поворот руля. Пальцы рулевых тяг имеют повышенный износ
	Требуется ремонт или замена гидроусилителя. Замена пальцев

	15
	Кузов
	Коррозия по всему периметру пола, имеются трещины в полу. Трещины в местах сварки стоек боковых бортов к полу. Боковые борта имеют коррозию. Запорное устройство бортов деформировано
	Требуется капитальный ремонт пола, боковых бортов. Сварочные и покрасочные работы



	Марка, модель
	VIN
	ГРЗ
	Год выпуска
	Стоимость на момент передачи на хранение

	КАМАЗ 55102
	ХТС0605320М0397949
	С033РК22
	1991
	143 546,00



	№
	Наименование узла, агрегата
	Техническое состояние
	Заключение о дальнейшем использовании

	1
	Кабина
	Коррозия дверей, проржавел пол, лобовое стекло в трещинах, стойки кабины полопаны
	Требуются кузовные, сварочные и окрасочные работы. Замена лобового стекла

	2
	Салон
	Сидения обтерлись, трещины. Внутренняя отделка потрескалась, местами отсутствует
	Требуется внутренняя отделка, замена обивки сидения

	3
	Двигатель
	Двигатель не заводится, заклинил
	Требуется капитальный ремонт

	4
	КПП
	Передачи включаются с трудом, повышенный шум, Повышенная передача не включается
	Не пригодна к эксплуатации, требуется капитальный ремонт

	5
	Рама
	Износ металла в местах крепления к раме. Трещины в местах сварки к кронштейнам крепления к раме
	Требуется ремонт

	6
	Рессоры
	Усталостный износ рессорных листов, износ проушин рессор
	Требуется ремонт

	7
	Ходовая часть
	При движении автомобиля происходит повышенное биение 2 валов, среднего и заднего кардана. Продольные реактивные тяги мостов – износ пальцев и проушин
	Требуется замена карданных валов, реактивных тяг. Ремонт проушин

	8
	Мост задний
	Течь масла, выработка посадочных постелей подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика
	Требует списаний в сдачи в металлолом

	9
	Электрооборудование
	Проржавели корпуса задних фонарей, светоотражатели
	Требуется ремонт АКБ пригодна к эксплуатации

	10
	Автошины
	10 штук, автошины имеют трещины, износ протектора
	Не пригодны к эксплуатации

	11
	Рулевое управление
	Гидроусилитель руля – течь масла, затруднен поворот руля. Пальцы рулевых тяг имеют повышенный износ
	Требуется ремонт или замена гидроусилителя. Замена пальцев

	12
	Мост передний
	Шкворня ступиц передних колес повышенный износ, на ступицах выработки посадочных мест под подшипники
	Требуется замена шкварней передних ступиц колёс и замена ступиц

	13
	Мост средний
	Течь масла, выработка посадочных постелей подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика
	Требует списаний в сдачи в металлолом.

	14
	Тормозная система
	Энергоаккумуляторы задних колёс проржавели – 4 штуки. Тормозные барабаны имеют выработку
	Требуется ремонт тормозных барабанов, замена энергоаккумулятора – 4 шт.

	15
	Кузов
	Коррозия по всему периметру пола, имеются трещины в полу. Трещины в местах сварки стоек боковых бортов к полу. Боковые борта имеют коррозию. Запорное устройство бортов деформировано
	Требуется капитальный ремонт пола, боковых бортов. Сварочные и покрасочные работы



