	№
	Наименование
	Марка
	Технические характеристики

	1
	Паровой котел с паспортом и электрическими шкафами управления
	NOVITER NST-6.29-1.6-204
Год выпуска 1998 заводской номер 538
	Производительность пара 23 т/ч; расчетное давление 1,6 МПа; расчетная температура 204оС

	2
	Паровой котел с паспортом и электрическими шкафами управления
	NOVITER NST-6.29-1.6-204
Год выпуска 1998 заводской номер 539
	Производительность пара 23 т/ч; расчетное давление 1,6 МПа; расчетная температура 204оС

	3
	Экономайзер с паспортом и электрическими шкафами управления
	NOVITER E-NST-6.4-2.0-300
	Мощность 840 кВт; вода 105/136оС; дымовой газ 260/145оС

	4
	Экономайзер с паспортом и электрическими шкафами управления
	NOVITER E-NST-6.4-2.0-300
	Мощность 840 кВт; вода 105/136оС; дымовой газ 260/145оС

	5
	Горелка комбинированная газ- диз.топливо с паспортом и электрическими шкафами управления
	OILON GP-1600 ME
	Газ 1800 нм3/час; диз.топл. 1500 кг/час

	6
	Горелка комбинированная газ- диз.топливо с паспортом и электрическими шкафами управления
	OILON GP-1600 ME
	Газ 1800 нм3/час; диз.топл. 1500 кг/час

	7
	Бак питательной воды
	NFWT-56/2,4-NFWD-12,8
	V=46/56 м3, диаметр 2400, 2 бар/ 120оС

	8
	Вытяжной бак
	NBT – 1,0/0,8
	V=1 м3 ,диаметр 800

	9
	Бак дополнительной воды сети отопления
	NET-14-A
	V=14 м3, диаметр 2000

	10
	Блок для смягчения питательной воды
	SEPARTEC PS-2x240-250AC
	1820 м3

	11
	Насос для дозировки химикатов
	Prominent CON B 08/03
	3 л/час

	12
	Насос для дозировки химикатов
	Prominent CON B 08/03
	3 л/час

	13
	Насос для дозировки химикатов
	Prominent CON B 08/03
	3 л/час

	14
	Насос для питательной воды
	GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE
	2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар

	15
	Насос для питательной воды
	GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE
	2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар

	16
	Насос для питательной воды
	GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE
	2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар

	17
	Насос для питательной воды
	GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE
	2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар

	18
	Циркуляционный насос сети отопления
	KSB Etanorm 100-160 G6
	2900 об/мин, 30 кВт, 206 м3/час, 3,5 бар

	19
	Циркуляционный насос сети отопления
	KSB Etanorm 100-160 G6
	2900 об/мин, 30 кВт, 206 м3/час, 3,5 бар

	20
	Насос дополнительной воды сети
	GRUNDFOS CR4-100 A-A-AAUUE
	2900 об/мин 2,2 кВт, 3 м3/час, 9 бар

	21
	Насос дополнительной воды сети
	GRUNDFOS CR4-100 A-A-AAUUE
	2900 об/мин 2,2 кВт, 3 м3/час, 9 бар

	22
	Циркуляционный насос для ГВС
	GRUNDFOS LM 80-200/200 A-F-AAUUE
	55 м3/час, 1 бар, 2900 об/мин, 3 кВт

	23
	Циркуляционный насос для ГВС
	GRUNDFOS LM 80-200/200 A-F-AAUUE
	55 м3/час, 1 бар, 2900 об/мин, 3 кВт

	24
	Теплообменник для сети отопления 
	В65-180
	6,0 МВт, пар 9200 кг/час, вода 103 м3/час, 130/80оС

	25
	Теплообменник для сети отопления 
	В65-180
	6,0 МВт, пар 9200 кг/час, вода 103 м3/час, 130/80оС

	26
	Обогрев бытовой воды
	2,8 BEU 21
	1500 кВт, пар 2300 кг/час, вода 21,5 м3/час. 5/65оС

	27
	Обогрев бытовой воды
	2,8 BEU 21
	1500 кВт, пар 2300 кг/час, вода 21,5 м3/час. 5/65оС

	28
	Конденсатор выдува бака питательной воды
	В65-60
	160 кВт, вода 5/8оС, 46 м3/час

	29
	Конденсатор выдува бака питательной воды
	В65-60
	160 кВт, вода 5/8оС, 46 м3/час

	30
	Воздуходувка воздуха горения
	
	6,3 Нм3/с, 6500 Па, двигатель 75 кВт, 2900 обор./мин

	31
	Воздуходувка воздуха горения
	
	6,3 Нм3/с, 6500 Па, двигатель 75 кВт, 2900 обор./мин

	32
	Калорифер
	HPR-56-14-1
	Двигатель 1,1 кВт, n=1400 об/мин

	33
	Калорифер
	HPR-56-14-1
	Двигатель 1,1 кВт, n=1400 об/мин

	34
	Вытяжной вентилятор
	FPK 63-14-1
	Двигатель 1,5кВт, n=1400 об/мин

	35
	Вытяжной вентилятор
	FPK 63-14-1
	Двигатель 1,5кВт, n=1400 об/мин

	36
	Пожарный щит
	DN 50 L=25 м
	2,5 л/сек

	37
	Пожарный щит
	DN 50 L=25 м
	2,5 л/сек

	38
	Охладитель пробы
	NJ-40
	40 кг/ч из питательной воды, из пара

	39
	Исполн. механизм для заслонки дымохода, с датчиком концевого предела
	Bernard
	

	40
	Исполн. механизм для заслонки дымохода, с датчиком концевого предела
	Bernard
	

	41
	Песчаный фильтр
	Сапфир-200А
	Q=18х2 м3/ч, загрузка- кварц молочно-белый, блок управления MAGNUM CV 942F

	42
	Песчаный фильтр
	Сапфир-200А
	Q=18х2 м3/ч, загрузка- кварц молочно-белый, блок управления MAGNUM CV 942F

	43
	Установка обратного осмоса
	КЛЮЧ М-25
	Q=25 м3/ч по фильтру, Q=7 м3/ч по концентрату

	44
	Натрий-катионная установка
	
	Одноступенчатая, состоящая из 2 фильтров (2хPS-240-250-AC), в автоматизированном режиме. Клапан AQUACUBIC

	45
	Коррекционная обаботка подпиточного бака
	
	Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат (предотвращение коррозии и накипеобразования)

	46
	Коррекционная обработка питательного бака
	
	Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, гидроокись натрия  (предотвращение коррозии и накипеобразования, предотвращение углекислотной коррозии)

	47
	Коррекционная обработка питательного бака
	
	Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, гидроокись натрия  (предотвращение коррозии и накипеобразования, предотвращение углекислотной коррозии)

	48
	Коррекционная обработка теплосети
	
	Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, (предотвращение коррозии и накипеобразования)

	49
	Коррекционная обработка обратно-осмотической установки
	
	Реагент АМИНАТ К

	50
	Паспорт химической водоподготовки, проект ХВО, отчет о режимной наладке ХВО
	
	

	51
	Труба дымовая, паспорт, проект трубы  
	Vesmeta
	Длина 40м, диаметр 1,4м

	52
	Проект котельной, эксплуатационная документация, все электрическое оборудование, контрольно-измерительное оборудование, кабельные линии находящиеся внутри котельной
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