Договор 

купли – продажи

	город Красноярск
	  «     »  ___________ 2017 года


Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН моторс», в лице конкурсного управляющего Гиевского Алексея Михайловича, действующего на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 02.05.2017 по делу № А33-2469/2016, именуемое в дальнейшем «Продавец», и __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (оборудование), далее по тексту «Имущество», а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него сумму, предусмотренную настоящим договором.
Наименование и другие характеристики имущества указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), которая является его неотъемлемой частью.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент совершения настоящей сделки отчуждаемое имущество не продано, не подарено, не обменено, не заложено, не сдано в найм, не передано в ренту, под запрещением (арестом) не стоит.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Покупатель оплачивает Продавцу за приобретаемое имущество цену, сформировавшуюся в ходе проведения торгов размере, а именно ___________________ (__________________________________________________) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями на банковский счет Продавца в течение тридцати дней со дня подписания этого договора сторонами.

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
3. Срок
3.1. Имущество, передается Покупателю, в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления на банковский счет Продавца оплаты цены имущества.
3.2. Имущество передается Покупателю по передаточному акту в известном Покупателю состоянии (как оно есть). Одновременно с передачей самого имущества Продавец обязан передать Покупателю все относящиеся к имуществу документы, которые имеются в наличии у Продавца. 

4. Переход права собственности

4.1. Риск случайной гибели или порчи Имущества переходит к Покупателю с момента приемки имущества Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

4.2. Право собственности на поставленное имущество переходит к Покупателю в момент приемки имущества Покупателем.

5. Обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать Покупателю имущество по передаточному акту в известном Покупателю состоянии (как оно есть).

5.1.2. Одновременно с передачей имущества передать Покупателю необходимую документацию.

5.1.3. Зачесть сумму внесенного Задатка по Договору о задатке от __ ____________2017 года № __ в счет оплаты по настоящему договору.
5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Имущества.

5.2.2. Произвести оплату имущества в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Продавец несет ответственность за достоверность всех представленных Покупателю документов.

6.3. При уклонении, несвоевременной оплате или отказе Покупателя от оплаты цены имущества, определенной в разделе 2, настоящий Договор считается расторгнутым в день, следующий за последним днем срока для оплаты цены имущества, предусмотренного п. 2.2. настоящего договора.
6.4. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. настоящего Договора внесенный задаток Покупателю не возвращается.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор заключается сторонами при свободном волеизъявлении, никто из них не находится под влиянием обмана, насилия, угрозы, или стечения тяжелых обстоятельств. Каждая из сторон подтверждает, что содержание договора соответствует ее действительным намерениям. Сторонам ясны значение и смысл сделки, а также правовые последствия ее расторжения.

7.2. Продавец и Покупатель заявили, что совершаемая ими сделка не выходит за пределы их правоспособности и не противоречит целям их деятельности, предусмотренным в учредительных документах, действия представителей соответствуют объему их полномочий. Представители Продавца и Покупателя заявили, что они не признаны недееспособными и не ограничены судом в своей дееспособности.   
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными, если они выполнены и оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ. Одностороннее изменение условий договора не допускается.

7.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон и регистрирующему органу, и все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи Сторон
«Продавец»
Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН моторс»

Место нахождения: Россия, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Караульная 37  

ОГРН 1092468017861
ИНН 2466220340 / КПП 246601001
счет № 40702810802000400550 

СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» г. Красноярск, 

кор/счет 30101810100000000592, 

БИК 040407592
______________________ А.М. Гиевский

м.п.
«Покупатель»      
_________________   

м.п.

Приложение № 1
к договору купли-продажи №

от «         » ____________ 2017 года 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
имущества, поставляемого по договору

	№

п/п
	Наименование, технические параметры, комплектация
	Цена за 1 шт., руб.
	Количество, шт.
	Сумма, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	935.700.106 SL 640 SPEED, Линия диагностики для л/а (4x4), до 4т, на базе PC в составе: тормозной роликовый стенд, стенд проверки амортизаторов (без функции поиска шумов), площадка увода, тумба с PC. BESSBARTH (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	2. 
	Подъемник 2-плунжерный, эл/гидравлический, С-образные подхваты. Г/п 3.5т; подъем 1880мм; «колея» плунжеров 2300мм; JABTR 35S (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	3. 
	Рама подъемника TR 35 S/2300 (174622), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	4. 
	OMER Ножничный гидравлический подъемник г/п 4.5 тонны, с подъемником 2-го уровня и люфт-детектором (8 направлений). Высота подъёма 1845 мм. .Длина трапов с люфт детектором 4800 Мм. Ширина трапа 650 мм. Общая ширина 2190 мм. Мощность 3.5кВт. давление воздуха 5-10 бар. (утопленно-тупиковое исполнение подъёмника) FOX 45-FM CA-LT IW, +SP4B (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	5. 
	2400/DL1, Регулировка света фар RIGFL с цифровым люксметром и лазерпойнтером Technolux (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	6. 
	Верстак двухтумбовый (5 ящиков в каждой тумбе) оцинкованной столешницей 2000х700(мм). Высота верстака 845мм.Ferrum 01.255- С7001 ЦВЕТ - Серый (Россия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	7. 
	Тележка инструментальная открытая FB-200; 3 полки; 2 выдвижных ящика. Размеры: 950\486x840h Феррум (Россия) 02.232-7001, год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	8. 
	Подъемник 2-плунжерный, э/гидравлический, С-образные подхваты, Г/п 3.5т: подъем 1880мм: «колея» плунжеров 2300мм; TwinRam (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	13 
	

	9. 
	Рама для подъемника TR 35 S/2300 (174622), год приобретения/установки 2012
	
	13
	

	10. 
	OMER Ножничный гидравлический подъемник г/п 4,5 тонны, гладкие трапы. Высота подъёма 1845 мм. Длина трапов 4800 мм. Ширина трапа 650 мм. Общая ширина 2190 мм. Мощность 3.5кВт. давление воздуха 5-10 бар. (утопленно-тупиковое исполнение подъёмника) FOX 45 FМ N 1W (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	2 
	

	11. 
	SD40PHL, Траверса пневмогидравлич. 4т в комплекте с роликами под ножничные подъёмники OMER, год приобретения/установки 2012
	
	2 
	

	12. 
	OMER Ножничный гидравлический подъемник г/п 4,5 тонны для поста РУУК, вырезы под поворотные круги. Высота подъёма 1845 мм. Длина трапов 4800 мм. Встроенные задние сдвижные пластины. Ширина трапа 650 мм. Общая ширина 2190 мм. Мощность 3.5кВт. давление воздуха 5-10 бар. (утопленно-тупиковое исполнение подъёмника) FOX 45-ГМ СТ 1W (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	13. 
	SD40PHL Траверса пневмогидравлич. 4т в компл. с роликами под ножничные подъемники OMER, год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	14. 
	Стенд развал-схождения 3D в комплекте с подъёмным устройством камер (lift version), излучатели с технологией отсутствия слепящего эффекта. JOHN BEAN 3D (США), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	15. 
	Комплект повор.кругов мех. POG 355. 335x335x40mm/2 шт. + проставки до 50мм/4шт., год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	16. 
	42090/С1, Установка для слива масла 90 л. цв. серый, год приобретения/установки 2012
	
	2 
	

	17. 
	37200, Набор для подачи масла из бочек 180-220 л. (Н+Т+Ш+П+С) (37200sp+37758) RAASM, год приобретения/установки 2012 в комплекте набор для подачи масла из бочек 180-220 л. марка Enghini.
	
	3 
	

	18. 
	Устройство для прокачки тормозной системы одним механиком с комплектом крышек. RAASM 10805 (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	19. 
	42164, Установка для слива/откачки антифриза с подкатным поддоном 65 л. RAASM, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	20. 
	1606, Трансмиссионная стойка 1000 кг цвет серый, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	21. 
	1604, Трансмиссионная стойка 500 кг, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	22. 
	1590, Кран гаражный складной 1000 кг, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	23. 
	1654ВР. Пресс гидравлический, ножной привод, 20 т., год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	24. 
	1606.1. полка для автоматических КПП, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	25. 
	DK20Q. Домкрат подкатной г/п 2т. Quicklift RAL7040 AC Hydraulic DK20Q (Дания), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	26. 
	Верстак двухтумбовый (5яшиков в каждой тумбе) оцинкованной столешницей 2000х700(мм). Высота верстака 845мм. Ferrum 01.255- G7001 цвет - серый (Россия), год приобретения/установки 2012
	
	11
	

	27. 
	Тиски для верстака. Ширина губок 150 мм. KUKKO 520-150 (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	6
	

	28. 
	Тележка инструментальная 7 ящиков , год приобретения/установки 2012
	
	11
	

	29. 
	Подъёмник плунжерный для мойки, г/п 3.5т. Глубина монтажа 2300 мм. Высота подъёма 1800 мм. подхваты ESSMAN оцинкованные. Давление в системе 190 БАР. 380В/2кВт JАВ DR-155 АЕ35 (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	30. 
	Полностью обрешёченный пол с закладными элементами под моечный подъемник. Размер 4x2 метра, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	31. 
	Пеногенератор 50 л., год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	32. 
	Portotccnica ROYAL PRESS DSPL 3060 Т профессиональная, давление 30-215 бар. производительность 960 л/час, привод: кривошипно-шатунный механизм, материал насоса: латунь, возможность использования шампуня, вес 67 кг, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	33. 
	Автоматический шиномонтажный стенд для колес легковых автомобилей. Откидная пневматическая стойка, пневматический зажим колеса 10-22", ширина колеса 3-16", пистолет с манометром для накачки шин. пластиковые накладки на кулачки, устройство накачки бескамерных шин в версии IT. Возможно оснащение дополнительной опцией PAX System для колес со свойствами безопасности, таких как PAX, CSR, RFT, ЕМТ, DSST, SSR. MS 63 IT BEISSBARTH (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	34. 
	Балансировочным стенд, электропривод, 17" TFT цветной монитор, автоматический ввод всех данных колеса. Easyfit® ALU DATA специальная электронная линейка для установки клеящихся грузов с визуальным и звуковым позиционированием, автоматическая фиксация колеса в месте установки груза. Операционная система Windows СЕ. Диаметр дисков 10"- 30"; Ширина дисков 1'- 20"; Максимальный диаметр колеса 1150 мм; Максимальный вес колеса 65 кг; 16 программ балансировки (11 автомобильных и 5 мотоколес). Набор конусов 3 шт. 41 - 112 мм. Клещи, Электропитание, В/Гц/кВт 1ф, 220/50/ 0,7. МТ 855 ADT BEISSBARTH (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	35. 
	WULKAN 300Н, машина для мойки колес (без нагрева воды), год приобретения/установки 2012
	
	1 
	

	36. 
	Компрессор винтовой. Производительность 2 куб.м/мин, макс.давл. 10 бар. мощность 15 кВт, Ресивер 500л.встроеные фильтра очистки, встроенный осушитель, самодиагностика. ABAC GENESIS 1510/77-500 (Италия), год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	37. 
	WW-MG 600 V, стенд для переборки двигателей 500 кг Werner Weitner (Германия), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	38. 
	WW-MB-250 TIGRA, Приспособление для вывешивания двигателя, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	39. 
	Рельс TECHNORAIL, L=30 м (рельс с уплотнительными губками, торцевые крышки, стопоры перемещения каретки и монтажные планки, в соответствующем количестве согласного длине рельса), год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	40. 
	Рельс TECHNORAIL, L=4 м (рельс с уплотнительными губками, торцевые крышки, стопоры перемещения каретки и монтажные планки, в соответствующем количестве согласного длине рельса), год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	41. 
	Передвижная каретка Technorail с поворотной заслонкой DN100 и приводом канат-кольцо, год приобретения/установки 2012
	
	8
	

	42. 
	Вытяжная насадка-вставка, алюминиевая с гибким телескопическим кофром 250 х 150мм для современных автомобилей со скрытыми в бампер выхлопными трубами. Фиксация изнутри выхлопных труб d 35 - 75мм, без касания металлических частей с бампером автомобиля. Термостойкость: max 150°С. Для подсоединения к шлангу: 45° выход: DN 100, год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	43. 
	Вытяжной шланг Тип NR-B DN100, термостойкость(рабочая) до +150 С (в метрах) (8 кареток х 5 метров шланга на одну каретку), год приобретения/установки 2012
	
	40
	

	44. 
	Вытяжной шланг Тип NR-CP, термостойкость (рабочая) до +180С (в метрах)(для 2х комплекто-разветвителей), год приобретения/установки 2012
	
	6
	

	45. 
	НАСТЕННАЯ КОНСОЛЬ для подвеса вытяжных шлангов удаления выхлопных газов или Y-разветвителя, максимальный диам. шланга 125мм. Изготовлена из алюминия, год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	46. 
	Настенный металлический держатель для вытяжных насадок. Для овальных вытяжных насадок, в т.ч. и с пневмо- фиксацией, а также для подвеса насадок- вставок с фиксацией изнутри выхлопной трубы, год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	47. 
	Вытяжная воронка из оцинкованного металла на передвижной окрашенной металлической тележке. Для проведения теста выхлопных газов AU по методике gem.TRGS 554. включая BIA- рекомендации. Лёгкий вес, одинарная воронка. бесступенчатой регулировки по высоте. Прорезь для щупа газоанализатора. Подсоединение шланга: DN100, год приобретения/установки 2012
	
	12
	

	48. 
	Комплект вентилятора N92: Центробежный вентилятор одностороннего всасывания в металлическом корпусе с антивибрационной опорой-платформой для монтажа. 600-3100мЗ/ч, 2.2 кВт, 3/380В, 34,5кг, IP55, год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	49. 
	Блок зашиты вентилятора 4,0-6,0А. в композитном кожухе, класс защиты от пыли/воды IP 54 может быть также использован в качестве кнопки включения / выключения, год приобретения/установки 2012
	
	2
	

	50. 
	КОМПЛЕКТ ВЫТЯЖНОЙ КАТУШКИ 800 с пружинным приводом, включая неопреновую (резиновую) насадку с механическим зажимом и ВЕНТИЛЯТОР NО35 (0,85 кВт) с предохранительным блоком (ВКЛ/ВЫКЛ). Состоит из: - Надёжной монтажной рамы катушки из оцинкованного металла: - Бабина катушки усиленная из профильных гальванизированных листов металла, с боковинами покрытыми порошковой эмалью;- Поворотных узлов: - Отвод оцинкованный подсоединительный патрубок для воздуховодов, диам. 160мм:- Пружинный привод; - Вытяжной гибкий шланг тип S 7,5м х DN 150мм, с термостойкостью до + 150°С. цвет: голубой; - Стопор положения шланга; - Пара винтовых оцинкованных хомутов, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	51. 
	Стеллажная система производства АРМЕС, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	52. 
	Двухэтажный выставочный комплекс (состоит из металлоконструкции и орг.стекла, имеется лестница), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	53. 
	резервуары (емкости РГС-50 - 1шт; РГС-60 - 2 шт.), год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	54. 
	Емкости под ГСМ РГС-50, год приобретения/установки 2012
	
	3
	

	55. 
	Комплект сменных опор для мини-грузовиков/джипов, высота 200мм JAB (Германия)
	
	1
	

	56. 
	Установка для мойки деталей (соляркой) Габариты (ВхШхГ) 1098х1400х700 (мм), с моющей кисточкой и продувным пистолетом. серый цвет RAASM 70365/С1 (Италия)
	
	1
	

	57. 
	1653В. Пресс гидравлический 15т., настольный, ручной привод, грузоподъемность 15т. 
	
	1
	

	58. 
	Система вытяжки, год приобретения/установки 2012
	
	1
	

	59. 
	Контейнер ВСО-20 (CCLU/CLHU), год приобретения/установки 2013
	
	4
	

	60. 
	Контейнер ИСО-20 (CCLU), год приобретения/установки 2013
	
	2
	

	61. 
	Полностью обрешеченный пол с закладными элементами под моечный подъемник, размер 4х2 метра, год приобретения/установки 2013
	
	2
	


ИТОГО: ___ (_________) наименований в количестве ___ (_____________) штук на _____________ (______________________) рублей ___ копеек. 

Продавец                                                             
Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН моторс»
        _________________  А.М. Гиевский                 М.П.                 
Покупатель
_________________   

                М.П.             
